|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：超级渔仓化粪池整改工程 | 标段： | 第1页 共2页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 化粪池 |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101003001 | 挖沟槽土方1.土壤类别：普通土2.挖土深度：3.5m3.弃土运距 | m3 | 124.2 |  |  |  |
| 2 | 010101007001 | 原土夯实1.原土夯实两遍 | m2 | 36 |  |  |  |
| 3 | 010201017001 | 褥垫层1.厚度：30cm2.材料品种及比例：砂石 | m2 | 10.8 |  |  |  |
| 4 | 010507006001 | 化粪池1.部位2.混凝土强度等级：C303.防水、抗渗要求成品钢筋混凝土方形组合式化粪池 | 座 | 4 |  |  |  |
| 5 | 010103001001 | 回填方1.密实度要求2.填方材料品种3.填方粒径要求4.填方来源、运距：原土夯填 | m3 | 57.56 |  |  |  |
| 6 | 010103002001 | 余方弃置1.废弃料品种：普通土2.运距：自行考虑 | m3 | 66.64 |  |  |  |
| 7 | 050102012001 | 铺种草皮1．草皮种类：成品草皮2．铺种方式3．养护期：1年 | m2 | 36 |  |  |  |
|  |  | 连接管 |  |  |  |  |  |
| 8 | 010101003002 | 挖沟槽土方1.土壤类别：普通土2.挖土深度：平均1.2m3.弃土运距 | m3 | 7.2 |  |  |  |
| 9 | 010201017002 | 褥垫层1.厚度：10cm2.材料品种及比例：粗砂 | m3 | 0.6 |  |  |  |
| 10 | 031001006001 | 塑料管1.安装部位2.介质3.材质、规格：PVC-U1604.连接形式5.阻火圈设计要求6.压力试验及吹、洗设计要求7.警示带形式 | m | 12 |  |  |  |
| 11 | 010103001002 | 回填方1.密实度要求2.填方材料品种：粗砂3.填方粒径要求4.填方来源、运距包封至管顶200mm | m3 | 2.16 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合计 |  |  |
| 日期：2025-04-02 |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：超级渔仓化粪池整改工程 | 标段： | 第2页 共2页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 010103001002 | 回填方1.密实度要求2.填方材料品种3.填方粒径要求4.填方来源、运距：原土夯填 | m3 | 4.44 |  |  |  |
| 13 | 010103002001 | 余方弃置1.废弃料品种：普通土2.运距：自行考虑 | m3 | 2.76 |  |  |  |
| 14 | 050102012002 | 铺种草皮1．草皮种类：成品草皮2．铺种方式3．养护期：1年 | m2 | 26 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合计 |  |  |
| 日期：2025-04-02 |  | 胜通软件 |